Минимальные требования к системе
--------------------------------
- Процессор Pentium 300MГц или лучше
- ОЗУ 128 Мб или более 
- Монитор SVGA или лучше
- USB
- последовательный порт (при отсутствии порта можно использовать переходник COM<->USB)
- Операционная система WindowsXP

Установка программы Dinometr
----------------------------
Удалите с компьютера предыдущую версию программы.
Запустите программу "setup_dinometr_1.exe" и следуйте дальнейшим указаниям. 
Серийный номер не требуется.

Установка тестовой программы и программы тарировки
--------------------------------------------------
Специальная установка для этих программ не требуется, просто перепишите test_din.exe 
и Calibration.exe в любую папку.

Установка драйверов USB-ключа (для WindowXP)
--------------------------------------------
Для работы программы test_din.exe и Calibration.exe необходим ключ. Перед началом работы 
необходимо установить драйвер. 
Выполните следующие действия:
- Установите ключ в разъем USB
- Появится окно установки нового устройства. 
На вопрос "Разрешить подключение к узлу Windows Update для поиска программного обеспечения?" 
ответить "Нет, не в этот раз". Нажать кнопку "Далее"
- В следующем окне выбрать установку из указанного места. Нажать "Далее"
- Выберите каталог с драйверами. Они находятся на CD в папке "CDM 2.02.04 WHQL Certified\i386"
- О нормальной загрузке сообщит последнее окно состояния.


г.Москва ООО"Пьезотрон" 
тел/факс +7(495)963-5154  
e-mail: kmrtonm@dol.ru